IrrKlangListenerPosition

section index

## NAME

IrrKlangListenerPosition - Set the Listener 3D position

## SYNOPSIS

IrrKlangListenerPosition (posx.f, posy.f, posZ.f, lookX.f, lookY.f, lookZ.f, velpersecX.f, velpersecY.f, velpersecZ.f, upVectorX.f, upVectorY.f, upVectorZ.f)

## INPUTS

lookX.f,lookY.f,lookZ.f | - | looking direction of the listener
velpersecX.f,velpersecY.f,velpersecZ.f | - |
upVectorX.f, upVectorY.f, upVectorZ.f | - |

## FUNCTION

Sets the current listener 3d position. The velocity per second is only needed for doppler effects.

## RESULT

nothing

## EXAMPLE

       IrrKlangListenerPosition(10,10,10 , 0,0,0, 0,0,0 , 0,0,0)